(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(22-Jun-2014 BZR 4027)-stable")
  (general
    (links 157)
    (no_connects 0)
    (area 107.000002 58.150001 189.1768 146.4536)
    (thickness 1.6)
    (drawings 84)
    (tracks 1526)
    (zones 0)
    (modules 55)
    (nets 72)
  )
  (page A4)
  (title_block 
    (title "PiTrex DISCRETE V. 1")
    (rev 1.0)
    (company OmberTech)
  )
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user hide)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.2032)
    (user_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.381)
    (user_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 0.762)
    (user_trace_width 1.016)
    (user_trace_width 1.27)
    (user_trace_width 1.524)
    (trace_clearance 0.2032)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only no)
    (trace_min 0.2032)
    (segment_width 0.254)
    (edge_width 0.15)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1.5 1.5)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.778 2.286)
    (pad_drill 0)
    (pad_to_mask_clearance 0.2)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements 7FFFEF3F)
    (pcbplotparams
      (layerselection 524288)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer true)
      (linewidth 0.100000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk true)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory "PCB R1 Gerbers/"))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 "#E")
  (net 2 "#HALT")
  (net 3 "#IRQ")
  (net 4 +5VP)
  (net 5 3V3)
  (net 6 5V-VEC)
  (net 7 A0)
  (net 8 A1)
  (net 9 A10)
  (net 10 A11)
  (net 11 A12)
  (net 12 A13)
  (net 13 A14)
  (net 14 A2)
  (net 15 A3)
  (net 16 A4)
  (net 17 A5)
  (net 18 A6)
  (net 19 A7)
  (net 20 A8)
  (net 21 A9)
  (net 22 D0)
  (net 23 D1)
  (net 24 D2)
  (net 25 D3)
  (net 26 D4)
  (net 27 D5)
  (net 28 D6)
  (net 29 D7)
  (net 30 GND)
  (net 31 IRQ)
  (net 32 N-0000010)
  (net 33 N-0000034)
  (net 34 N-0000035)
  (net 35 N-0000037)
  (net 36 N-0000038)
  (net 37 N-0000039)
  (net 38 N-0000040)
  (net 39 N-0000041)
  (net 40 N-0000042)
  (net 41 N-0000044)
  (net 42 N-0000045)
  (net 43 N-0000046)
  (net 44 N-0000047)
  (net 45 N-0000048)
  (net 46 N-0000049)
  (net 47 N-000005)
  (net 48 N-0000050)
  (net 49 N-0000051)
  (net 50 N-0000052)
  (net 51 N-0000053)
  (net 52 N-0000054)
  (net 53 N-0000055)
  (net 54 N-0000056)
  (net 55 N-0000057)
  (net 56 N-0000058)
  (net 57 N-0000059)
  (net 58 N-0000060)
  (net 59 N-0000061)
  (net 60 N-0000062)
  (net 61 N-0000063)
  (net 62 N-0000064)
  (net 63 N-0000066)
  (net 64 N-0000067)
  (net 65 N-0000069)
  (net 66 N-0000070)
  (net 67 N-0000072)
  (net 68 N-0000074)
  (net 69 N-000008)
  (net 70 PB6)
  (net 71 R/#W)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.2032)
    (trace_width 0.2032)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net "#E")
    (add_net "#HALT")
    (add_net "#IRQ")
    (add_net +5VP)
    (add_net 3V3)
    (add_net 5V-VEC)
    (add_net A0)
    (add_net A1)
    (add_net A10)
    (add_net A11)
    (add_net A12)
    (add_net A13)
    (add_net A14)
    (add_net A2)
    (add_net A3)
    (add_net A4)
    (add_net A5)
    (add_net A6)
    (add_net A7)
    (add_net A8)
    (add_net A9)
    (add_net D0)
    (add_net D1)
    (add_net D2)
    (add_net D3)
    (add_net D4)
    (add_net D5)
    (add_net D6)
    (add_net D7)
    (add_net GND)
    (add_net IRQ)
    (add_net N-0000010)
    (add_net N-0000034)
    (add_net N-0000035)
    (add_net N-0000037)
    (add_net N-0000038)
    (add_net N-0000039)
    (add_net N-0000040)
    (add_net N-0000041)
    (add_net N-0000042)
    (add_net N-0000044)
    (add_net N-0000045)
    (add_net N-0000046)
    (add_net N-0000047)
    (add_net N-0000048)
    (add_net N-0000049)
    (add_net N-000005)
    (add_net N-0000050)
    (add_net N-0000051)
    (add_net N-0000052)
    (add_net N-0000053)
    (add_net N-0000054)
    (add_net N-0000055)
    (add_net N-0000056)
    (add_net N-0000057)
    (add_net N-0000058)
    (add_net N-0000059)
    (add_net N-0000060)
    (add_net N-0000061)
    (add_net N-0000062)
    (add_net N-0000063)
    (add_net N-0000064)
    (add_net N-0000066)
    (add_net N-0000067)
    (add_net N-0000069)
    (add_net N-0000070)
    (add_net N-0000072)
    (add_net N-0000074)
    (add_net N-000008)
    (add_net PB6)
    (add_net R/#W)
  )
  (module Solder_Bridge (layer F.Cu) (tedit 5C9F55C7)
    (at 127.1524 95.8088)
    (fp_text reference J3 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value JUMPER (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.1684 0) (size 1.778 2.286)
      (layers B.Cu B.Mask)
      (net 38 N-0000040)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.1684 0) (size 1.778 2.286)
      (layers B.Cu B.Mask)
      (net 39 N-0000041)
    )
  )
  (module c_tant_B (layer F.Cu) (tedit 5C9B9183)
    (at 168.783 95.25 90)
    (descr "SMT capacitor, tantalum size B")
    (fp_text reference C2 (at 0 2.3114 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 22uF (at 0 1.9685 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.524 0 90) (size 1.95072 2.49936)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 +5VP)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.524 0 90) (size 1.95072 2.49936)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_tant_B.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module c_tant_B (layer F.Cu) (tedit 5C9B9172)
    (at 161.163 104.267 180)
    (descr "SMT capacitor, tantalum size B")
    (fp_text reference C1 (at -0.0254 -2.2352 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 22uF (at 0 1.9685 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at 1.524 0 180) (size 1.95072 2.49936)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at -1.524 0 180) (size 1.95072 2.49936)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/capacitors/c_tant_B.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 5C9B8CB3)
    (at 157.9 88)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.2926 4.2926) (drill 4.0894)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 5C9B8C23)
    (at 133.9 88)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.2926 4.2926) (drill 4.0894)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 5C9B8CBE)
    (at 165.9 118)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.2926 4.2926) (drill 4.0894)
      (layers *.Cu)
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 5C9B8DE9)
    (at 125.9 118)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 4.2926 4.2926) (drill 4.0894)
      (layers *.Cu)
    )
  )
  (module Vectrex_Cart_Edge_Conn   locked (layer F.Cu) (tedit 5C9A1526)
    (at 146.0018 131.9836)
    (fp_text reference CONN2 (at 0 -2.54) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value "VECTREX CART. CONN." (at 0 3.81) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 connect oval (at 21.59 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 6 5V-VEC)
    )
    (pad 3 connect oval (at 19.05 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 19 A7)
    )
    (pad 4 connect oval (at 19.05 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 6 5V-VEC)
    )
    (pad 5 connect oval (at 16.51 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 18 A6)
    )
    (pad 1 connect oval (at 21.59 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 2 "#HALT")
    )
    (pad 6 connect oval (at 16.51 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 20 A8)
    )
    (pad 7 connect oval (at 13.97 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 17 A5)
    )
    (pad 8 connect oval (at 13.97 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 21 A9)
    )
    (pad 9 connect oval (at 11.43 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 16 A4)
    )
    (pad 10 connect oval (at 11.43 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 10 A11)
    )
    (pad 11 connect oval (at 8.89 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 15 A3)
    )
    (pad 12 connect oval (at 8.89 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 1 "#E")
    )
    (pad 13 connect oval (at 6.35 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 14 A2)
    )
    (pad 14 connect oval (at 6.35 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 9 A10)
    )
    (pad 15 connect oval (at 3.81 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 8 A1)
    )
    (pad 16 connect oval (at 3.81 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 13 A14)
    )
    (pad 17 connect oval (at 1.27 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 7 A0)
    )
    (pad 18 connect oval (at 1.27 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 29 D7)
    )
    (pad 19 connect oval (at -1.27 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 22 D0)
    )
    (pad 20 connect oval (at -1.27 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 28 D6)
    )
    (pad 21 connect oval (at -3.81 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 23 D1)
    )
    (pad 22 connect oval (at -3.81 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 27 D5)
    )
    (pad 23 connect oval (at -6.35 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 24 D2)
    )
    (pad 24 connect oval (at -6.35 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 26 D4)
    )
    (pad 25 connect oval (at -8.89 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 26 connect oval (at -8.89 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 25 D3)
    )
    (pad 27 connect oval (at -11.43 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 28 connect oval (at -11.43 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 29 connect oval (at -13.97 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 11 A12)
    )
    (pad 30 connect oval (at -13.97 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 71 R/#W)
    )
    (pad 31 connect oval (at -16.51 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 12 A13)
    )
    (pad 32 connect oval (at -16.51 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
    )
    (pad 33 connect oval (at -19.05 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 13 A14)
    )
    (pad 34 connect oval (at -19.05 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
    )
    (pad 35 connect oval (at -21.59 0) (size 1.7 9)
      (layers B.Cu)
      (net 70 PB6)
    )
    (pad 36 connect oval (at -21.59 0) (size 1.7 9)
      (layers F.Cu)
      (net 3 "#IRQ")
    )
  )
  (module 1pin (layer F.Cu) (tedit 5C9B8CCE)
    (at 145.9268 118.0036)
    (descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
    (tags DEV)
    (fp_text reference 1PIN (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide)
    (fp_text value P*** (at 0 2.794) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.6134 5.6134) (drill 5.4102)
      (layers *.Cu)
    )
  )
  (module sot23   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A1742)
    (at 122.0978 112.1156)
    (descr SOT23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q2 (at -1.143 -1.3716) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BC848 (at 0 0.09906) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 1.05664) (size 0.59944 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 "#IRQ")
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.05664) (size 0.59944 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 IRQ)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.9525 1.05664) (size 0.59944 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "#HALT")
    )
    (model smd/smd_transistors/sot23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module sot23   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A1770)
    (at 163.4998 89.8906 180)
    (descr SOT23)
    (attr smd)
    (fp_text reference Q1 (at 1.143 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BC848 (at 0 0.09906 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 1.05664 180) (size 0.59944 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 65 N-0000069)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.05664 180) (size 0.59944 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 53 N-0000055)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.9525 1.05664 180) (size 0.59944 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/smd_transistors/sot23.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module sot143B   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A18E5)
    (at 126.8984 95.758)
    (descr SOT143B)
    (attr smd)
    (fp_text reference D4 (at 0.1524 2.3876) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BAS28 (at -0.0508 0.0508) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.8001 1.19888) (size 1.19888 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 38 N-0000040)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.94996 -1.19888) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 N-0000058)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 1.19888) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 55 N-0000057)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.94996 -1.19888) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 N-0000042)
    )
    (model smd/smd_transistors/sot143b.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module sot143B   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A18F4)
    (at 166.9288 87.4776)
    (descr SOT143B)
    (attr smd)
    (fp_text reference D5 (at 0 2.413) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BAS28 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.8001 1.19888) (size 1.19888 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 "#HALT")
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.94996 -1.19888) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 1.19888) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.94996 -1.19888) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 68 N-0000074)
    )
    (model smd/smd_transistors/sot143b.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module sot143B   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A17C2)
    (at 122.428 81.788 90)
    (descr SOT143B)
    (attr smd)
    (fp_text reference D9 (at -2.1336 -0.0762 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BAS28 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.8001 1.19888 90) (size 1.19888 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 67 N-0000072)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.94996 -1.19888 90) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 67 N-0000072)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 N-0000037)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.94996 -1.19888 90) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 N-0000035)
    )
    (model smd/smd_transistors/sot143b.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module sot143B   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A17D4)
    (at 137.0584 81.788 90)
    (descr SOT143B)
    (attr smd)
    (fp_text reference D3 (at -2.0066 0.0254 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BAS28 (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.8001 1.19888 90) (size 1.19888 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 N-0000063)
    )
    (pad 3 smd rect (at 0.94996 -1.19888 90) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 N-0000038)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.94996 1.19888 90) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 5V-VEC)
    )
    (pad 4 smd rect (at -0.94996 -1.19888 90) (size 0.8001 1.00076)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 N-0000064)
    )
    (model smd/smd_transistors/sot143b.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOIC-14_Narrow   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A1832)
    (at 140.1768 88.5036 270)
    (descr "module CMS SOJ 14 pins etroit")
    (tags "CMS SOJ")
    (attr smd)
    (fp_text reference IC3 (at -5.217 -2.368 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 74HCT74 (at 0.117 -0.717 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -3.75 2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 N-0000038)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.5 2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 N-0000010)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.27 2.70002 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "#E")
    )
    (pad 4 smd rect (at 0 2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 +5VP)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.25 2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 62 N-0000064)
    )
    (pad 6 smd rect (at 2.5 2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 N-0000010)
    )
    (pad 7 smd rect (at 3.75 2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 8 smd rect (at 3.75 -2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 54 N-0000056)
    )
    (pad 9 smd rect (at 2.5 -2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.25 -2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 53 N-0000055)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0 -2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 "#E")
    )
    (pad 12 smd rect (at -1.25 -2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 N-0000010)
    )
    (pad 13 smd rect (at -2.5 -2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 N-0000038)
    )
    (pad 14 smd rect (at -3.75 -2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 +5VP)
    )
    (model smd/cms_so14.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.3 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOIC-14_Narrow   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9B6B17)
    (at 126.1618 88.4936 270)
    (descr "module CMS SOJ 14 pins etroit")
    (tags "CMS SOJ")
    (attr smd)
    (fp_text reference IC4 (at -5.461 -2.032 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 74HCT08 (at 0.1524 0.0508 270) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -3.75 2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 N-0000037)
    )
    (pad 2 smd rect (at -2.5 2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 N-0000010)
    )
    (pad 3 smd rect (at -1.27254 2.70256 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 N-0000058)
    )
    (pad 4 smd rect (at 0 2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 IRQ)
    )
    (pad 5 smd rect (at 1.25 2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 33 N-0000034)
    )
    (pad 6 smd rect (at 2.5 2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 34 N-0000035)
    )
    (pad 7 smd rect (at 3.75 2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 8 smd rect (at 3.75 -2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 9 smd rect (at 2.5 -2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 10 smd rect (at 1.25 -2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 11 smd rect (at 0 -2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 12 smd rect (at -1.25 -2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 13 smd rect (at -2.5 -2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 14 smd rect (at -3.75 -2.7 270) (size 0.6 1.5)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 +5VP)
    )
    (model smd/cms_so14.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.3 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOD-123   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A191F)
    (at 134.9268 115.0036 270)
    (fp_text reference D1 (at -1.8212 -1.4712 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value BAT54 (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.635 270) (size 1.22 0.91)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 N-0000010)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0 1.635 270) (size 1.22 0.91)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 N-0000066)
    )
  )
  (module SOD-123   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A1938)
    (at 152.7048 93.5736 180)
    (fp_text reference D8 (at 1.016 -3.556 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SD103 (at 0 0 180) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.635 180) (size 1.22 0.91)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 3V3)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0 1.635 180) (size 1.22 0.91)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 64 N-0000067)
    )
  )
  (module SOD-123   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A193B)
    (at 155.2448 93.5736)
    (fp_text reference D7 (at -0.127 3.302) (layer F.SilkS))
    (fp_text value SD103 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 2 smd rect (at 0 -1.635) (size 1.22 0.91)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 +5VP)
    )
    (pad 1 smd rect (at 0 1.635) (size 1.22 0.91)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 47 N-000005)
    )
  )
  (module SM1206   locked (layer F.Cu) (tedit 5C9A16E1)
    (at 160.8328 122.7836 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R21 (at -3.2512 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 A6)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5C9A1754)
    (at 158.5068 117.1306 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R15 (at 3.1862 -0.0616 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 A3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5C9A1758)
    (at 153.2128 117.0686 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R16 (at 3.0734 -1.3208 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 A2)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   locked (layer F.Cu) (tedit 5C9A1703)
    (at 140.5128 122.7836 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R17 (at -3.2512 -0.0508 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 A1)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   locked (layer F.Cu) (tedit 5C9A1709)
    (at 137.9728 122.7836 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R18 (at -3.2004 0.0508 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 A0)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   locked (layer F.Cu) (tedit 5C9A16D4)
    (at 153.2128 122.7836 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R19 (at -3.2512 -0.2032 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 A4)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   locked (layer F.Cu) (tedit 5C9A16D8)
    (at 155.7528 122.7836 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R20 (at -3.2512 -0.0508 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 A5)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9E9AD2)
    (at 132.3213 112.3061)
    (attr smd)
    (fp_text reference R5 (at 0.0127 -1.6891) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 66 N-0000070)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 70 PB6)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   locked (layer F.Cu) (tedit 5C9A16ED)
    (at 165.9128 122.7836 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R22 (at -3.302 0 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 A7)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   locked (layer F.Cu) (tedit 5C9B913A)
    (at 163.3728 122.7836 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R23 (at -3.2512 -0.1778 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 A8)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   locked (layer F.Cu) (tedit 5C9A16DD)
    (at 158.2928 122.7836 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R24 (at -3.2512 0.0508 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 A9)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5C9A16F6)
    (at 140.5128 117.3861 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R25 (at 0.0889 1.8796 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 A10)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206 (layer F.Cu) (tedit 5C9A1751)
    (at 155.7568 117.1306 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R26 (at 3.1862 -0.1056 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 A11)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A172C)
    (at 134.6768 118.0036)
    (attr smd)
    (fp_text reference C3 (at -0.006 1.986) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10nF (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A17B3)
    (at 132.8928 92.5068)
    (attr smd)
    (fp_text reference C4 (at 0 1.9558) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10nF (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 +5VP)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A17A5)
    (at 140.716 97.9424 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R4 (at 0.0508 1.9558 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 54 N-0000056)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 N-0000041)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   locked (layer F.Cu) (tedit 5C9A170F)
    (at 131.8768 122.7836 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R14 (at -3.2004 0.0508 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 A12)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A178C)
    (at 163.8 84.2 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R9 (at 0.0762 -1.7018 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 65 N-0000069)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 69 N-000008)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A1725)
    (at 130.4268 116.5036 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R1 (at 1.2384 -1.852 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 63 N-0000066)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A17CB)
    (at 132.334 82.4484)
    (attr smd)
    (fp_text reference R3 (at 0.0508 1.9812) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 61 N-0000063)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 N-0000038)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A1788)
    (at 152.1968 87.9856 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R8 (at 0.127 -1.778 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 53 N-0000055)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A17B7)
    (at 122.5804 97.6884 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R10 (at -0.0508 1.8796 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 270) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 40 N-0000042)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 270) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 55 N-0000057)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A171B)
    (at 124.2568 122.7836 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R6 (at -3.2004 -1.27 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 70 PB6)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A173D)
    (at 124.9172 112.9792 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R11 (at 0.0284 1.87 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 3V3)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 31 IRQ)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   locked (layer F.Cu) (tedit 5C9A1713)
    (at 129.3368 122.7836 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R27 (at -3.2004 0.1016 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 A13)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A1821)
    (at 141.6768 81.2536)
    (attr smd)
    (fp_text reference R12 (at 3.154 0.128 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 N-0000037)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 37 N-0000039)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A1792)
    (at 146.558 82.7532 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference R2 (at 0.0254 -1.8288 270) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 10K (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 270) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 35 N-0000037)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 270) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 36 N-0000038)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   placed (layer F.Cu) (tedit 5C9A1746)
    (at 121.8692 116.9924 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R7 (at 0.0762 -1.6002 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 71 R/#W)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 +5VP)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SM1206   locked (layer F.Cu) (tedit 5C9A1717)
    (at 126.7968 122.7836 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference R13 (at -3.2004 0.0508 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 1K (at 0 0 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 A14)
    )
    (pad 2 smd rect (at 1.651 0 90) (size 1.524 2.032)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.17 0.16 0.16))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1 (layer F.Cu) (tedit 5C9B691B)
    (at 168.4528 108.0516 90)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J2 (at 0 2.286 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value HALT (at 0 -2.286 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 90) (size 1.778 1.778) (drill 0.9144)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.778 1.778) (drill 0.9144)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 "#HALT")
    )
    (model pin_array/pins_array_2x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_2X1 (layer F.Cu) (tedit 5C9B693B)
    (at 168.4528 113.1316 90)
    (descr "Connecteurs 2 pins")
    (tags "CONN DEV")
    (fp_text reference J1 (at 0 2.286 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value JUMPER (at 0.254 -2.286 90) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -1.27 0 90) (size 1.778 1.778) (drill 0.9144)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 47 N-000005)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at 1.27 0 90) (size 1.778 1.778) (drill 0.9144)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 5V-VEC)
    )
    (model pin_array/pins_array_2x1.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module PIN_ARRAY_20X2   locked (layer B.Cu) (tedit 5C9B68E5)
    (at 146.1008 77.0636 180)
    (descr "Double rangee de contacts 2 x 12 pins")
    (tags CONN)
    (fp_text reference CONN1 (at 0 3.81 180) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value EXT._I/O (at 0 -3.81 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -24.13 -1.27 180) (size 1.524 1.524) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 64 N-0000067)
    )
    (pad 2 thru_hole circle (at -24.13 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 47 N-000005)
    )
    (pad 11 thru_hole circle (at -11.43 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 45 N-0000048)
    )
    (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 13 thru_hole circle (at -8.89 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 68 N-0000074)
    )
    (pad 6 thru_hole circle (at -19.05 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 15 thru_hole circle (at -6.35 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 41 N-0000044)
    )
    (pad 8 thru_hole circle (at -16.51 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 17 thru_hole circle (at -3.81 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 10 thru_hole circle (at -13.97 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 19 thru_hole circle (at -1.27 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 60 N-0000062)
    )
    (pad 12 thru_hole circle (at -11.43 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 46 N-0000049)
    )
    (pad 21 thru_hole circle (at 1.27 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 59 N-0000061)
    )
    (pad 14 thru_hole circle (at -8.89 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 23 thru_hole circle (at 3.81 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 51 N-0000053)
    )
    (pad 16 thru_hole circle (at -6.35 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 52 N-0000054)
    )
    (pad 25 thru_hole circle (at 6.35 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 18 thru_hole circle (at -3.81 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 63 N-0000066)
    )
    (pad 27 thru_hole circle (at 8.89 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 20 thru_hole circle (at -1.27 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 29 thru_hole circle (at 11.43 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 43 N-0000046)
    )
    (pad 22 thru_hole circle (at 1.27 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 37 N-0000039)
    )
    (pad 31 thru_hole circle (at 13.97 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 33 N-0000034)
    )
    (pad 24 thru_hole circle (at 3.81 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 58 N-0000060)
    )
    (pad 26 thru_hole circle (at 6.35 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 57 N-0000059)
    )
    (pad 33 thru_hole circle (at 16.51 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 69 N-000008)
    )
    (pad 28 thru_hole circle (at 8.89 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 32 thru_hole circle (at 13.97 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 42 N-0000045)
    )
    (pad 34 thru_hole circle (at 16.51 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 36 thru_hole circle (at 19.05 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 44 N-0000047)
    )
    (pad 38 thru_hole circle (at 21.59 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 49 N-0000051)
    )
    (pad 35 thru_hole circle (at 19.05 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 48 N-0000050)
    )
    (pad 37 thru_hole circle (at 21.59 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 31 IRQ)
    )
    (pad 3 thru_hole circle (at -21.59 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 7 thru_hole circle (at -16.51 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 9 thru_hole circle (at -13.97 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 40 N-0000042)
    )
    (pad 39 thru_hole circle (at 24.13 -1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (pad 40 thru_hole circle (at 24.13 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 50 N-0000052)
    )
    (pad 30 thru_hole circle (at 11.43 1.27 180) (size 1.778 1.778) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
    (model pin_array/pins_array_20x2.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module BARREL_JACK (layer B.Cu) (tedit 5C938B20)
    (at 164.9268 95.2536 180)
    (descr "DC Barrel Jack")
    (tags "Power Jack")
    (fp_text reference CON3 (at 10.09904 0 270) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value "5V POWER" (at 0 5.99948 180) (layer B.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at 6.20014 0 180) (size 3.50012 3.50012) (drill oval 1.00076 2.99974)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 47 N-000005)
    )
    (pad 2 thru_hole rect (at 0.20066 0 180) (size 3.50012 3.50012) (drill oval 1.00076 2.99974)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 3 thru_hole rect (at 3.2004 -4.699 180) (size 3.50012 3.50012) (drill oval 2.99974 1.00076)
      (layers *.Cu *.Mask B.SilkS)
    )
  )
  (module SOIC24-WIDE (layer F.Cu) (tedit 5C9E5B03)
    (at 131.572 104.394)
    (attr smd)
    (fp_text reference IC2 (at -8.636 -1.27 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 74LVC646 (at 0 2.794) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -6.985 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 N-0000010)
    )
    (pad 2 smd rect (at -5.715 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 3V3)
    )
    (pad 3 smd rect (at -4.445 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 69 N-000008)
    )
    (pad 4 smd rect (at -3.175 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 D0)
    )
    (pad 5 smd rect (at -1.905 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 D1)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.635 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 D2)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.635 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 25 D3)
    )
    (pad 8 smd rect (at 1.905 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 26 D4)
    )
    (pad 9 smd rect (at 3.175 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 27 D5)
    )
    (pad 10 smd rect (at 4.445 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 28 D6)
    )
    (pad 11 smd rect (at 5.715 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 29 D7)
    )
    (pad 12 smd rect (at 6.985 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 24 smd rect (at -6.985 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 3V3)
    )
    (pad 23 smd rect (at -5.715 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 55 N-0000057)
    )
    (pad 22 smd rect (at -4.445 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 3V3)
    )
    (pad 21 smd rect (at -3.175 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 39 N-0000041)
    )
    (pad 20 smd rect (at -1.905 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 44 N-0000047)
    )
    (pad 19 smd rect (at -0.635 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 45 N-0000048)
    )
    (pad 18 smd rect (at 0.635 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 46 N-0000049)
    )
    (pad 17 smd rect (at 1.905 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 48 N-0000050)
    )
    (pad 16 smd rect (at 3.175 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 49 N-0000051)
    )
    (pad 15 smd rect (at 4.445 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 50 N-0000052)
    )
    (pad 14 smd rect (at 5.715 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 41 N-0000044)
    )
    (pad 13 smd rect (at 6.985 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 52 N-0000054)
    )
    (model smd/cms_soj24.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.6 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module SOIC24-WIDE (layer F.Cu) (tedit 5C9E5B08)
    (at 149.606 104.394)
    (attr smd)
    (fp_text reference IC1 (at -8.382 -1.778 90) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 74LVC646 (at -0.254 2.794) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -6.985 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 2 smd rect (at -5.715 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 3 smd rect (at -4.445 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 4 smd rect (at -3.175 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 A0)
    )
    (pad 5 smd rect (at -1.905 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 A1)
    )
    (pad 6 smd rect (at -0.635 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 A2)
    )
    (pad 7 smd rect (at 0.635 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 A3)
    )
    (pad 8 smd rect (at 1.905 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 A12)
    )
    (pad 9 smd rect (at 3.175 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 A14)
    )
    (pad 10 smd rect (at 4.445 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 71 R/#W)
    )
    (pad 11 smd rect (at 5.715 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 66 N-0000070)
    )
    (pad 12 smd rect (at 6.985 4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 30 GND)
    )
    (pad 24 smd rect (at -6.985 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 3V3)
    )
    (pad 23 smd rect (at -5.715 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 56 N-0000058)
    )
    (pad 22 smd rect (at -4.445 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 3V3)
    )
    (pad 21 smd rect (at -3.175 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 32 N-0000010)
    )
    (pad 20 smd rect (at -1.905 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 57 N-0000059)
    )
    (pad 19 smd rect (at -0.635 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 58 N-0000060)
    )
    (pad 18 smd rect (at 0.635 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 59 N-0000061)
    )
    (pad 17 smd rect (at 1.905 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 60 N-0000062)
    )
    (pad 16 smd rect (at 3.175 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 51 N-0000053)
    )
    (pad 15 smd rect (at 4.445 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 42 N-0000045)
    )
    (pad 14 smd rect (at 5.715 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 69 N-000008)
    )
    (pad 13 smd rect (at 6.985 -4.826) (size 0.762 1.27)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 43 N-0000046)
    )
    (model smd/cms_soj24.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.5 0.6 0.5))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (gr_text 1 (at 168.6 125.3) (layer B.Cu))
  (gr_line (start 119.6 120.55) (end 119.6 72.75) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 172.65 72.7) (end 172.65 120.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 171.45 71.5) (end 120.85 71.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 172.65 72.7) (end 171.45 71.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 119.65 72.7) (end 120.85 71.5) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (dimension 53.1 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "53.100 mm" (at 146.15 59.650001) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 172.7 71.5) (xy 172.7 58.300001)))
    (feature2 (pts (xy 119.6 71.5) (xy 119.6 58.300001)))
    (crossbar (pts (xy 119.6 61.000001) (xy 172.7 61.000001)))
    (arrow1a (pts (xy 172.7 61.000001) (xy 171.573497 61.586421)))
    (arrow1b (pts (xy 172.7 61.000001) (xy 171.573497 60.413581)))
    (arrow2a (pts (xy 119.6 61.000001) (xy 120.726503 61.586421)))
    (arrow2b (pts (xy 119.6 61.000001) (xy 120.726503 60.413581)))
  )
  (dimension 30 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "30.000 mm" (at 113.650001 102.999999 270) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 133.9 118) (xy 112.300001 117.999999)))
    (feature2 (pts (xy 133.9 88) (xy 112.300001 87.999999)))
    (crossbar (pts (xy 115.000001 87.999999) (xy 115.000001 117.999999)))
    (arrow1a (pts (xy 115.000001 117.999999) (xy 114.413581 116.873496)))
    (arrow1b (pts (xy 115.000001 117.999999) (xy 115.586421 116.873496)))
    (arrow2a (pts (xy 115.000001 87.999999) (xy 114.413581 89.126502)))
    (arrow2b (pts (xy 115.000001 87.999999) (xy 115.586421 89.126502)))
  )
  (dimension 12 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "12.000 mm" (at 151.9 80.550001) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 157.9 87) (xy 157.9 79.200001)))
    (feature2 (pts (xy 145.9 87) (xy 145.9 79.200001)))
    (crossbar (pts (xy 145.9 81.900001) (xy 157.9 81.900001)))
    (arrow1a (pts (xy 157.9 81.900001) (xy 156.773497 82.486421)))
    (arrow1b (pts (xy 157.9 81.900001) (xy 156.773497 81.313581)))
    (arrow2a (pts (xy 145.9 81.900001) (xy 147.026503 82.486421)))
    (arrow2b (pts (xy 145.9 81.900001) (xy 147.026503 81.313581)))
  )
  (dimension 12 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "12.000 mm" (at 139.9 80.550001) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 133.9 87) (xy 133.9 79.200001)))
    (feature2 (pts (xy 145.9 87) (xy 145.9 79.200001)))
    (crossbar (pts (xy 145.9 81.900001) (xy 133.9 81.900001)))
    (arrow1a (pts (xy 133.9 81.900001) (xy 135.026503 81.313581)))
    (arrow1b (pts (xy 133.9 81.900001) (xy 135.026503 82.486421)))
    (arrow2a (pts (xy 145.9 81.900001) (xy 144.773497 81.313581)))
    (arrow2b (pts (xy 145.9 81.900001) (xy 144.773497 82.486421)))
  )
  (dimension 20 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "20.000 mm" (at 155.9 110.950001) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 165.9 118) (xy 165.9 109.600001)))
    (feature2 (pts (xy 145.9 118) (xy 145.9 109.600001)))
    (crossbar (pts (xy 145.9 112.300001) (xy 165.9 112.300001)))
    (arrow1a (pts (xy 165.9 112.300001) (xy 164.773497 112.886421)))
    (arrow1b (pts (xy 165.9 112.300001) (xy 164.773497 111.713581)))
    (arrow2a (pts (xy 145.9 112.300001) (xy 147.026503 112.886421)))
    (arrow2b (pts (xy 145.9 112.300001) (xy 147.026503 111.713581)))
  )
  (dimension 20 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "20.000 mm" (at 135.9 110.950001) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 125.9 118) (xy 125.9 109.600001)))
    (feature2 (pts (xy 145.9 118) (xy 145.9 109.600001)))
    (crossbar (pts (xy 145.9 112.300001) (xy 125.9 112.300001)))
    (arrow1a (pts (xy 125.9 112.300001) (xy 127.026503 111.713581)))
    (arrow1b (pts (xy 125.9 112.300001) (xy 127.026503 112.886421)))
    (arrow2a (pts (xy 145.9 112.300001) (xy 144.773497 111.713581)))
    (arrow2b (pts (xy 145.9 112.300001) (xy 144.773497 112.886421)))
  )
  (gr_text "V.1\nPCB R.1" (at 169 82.6) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2019 (at 159.0294 113.0554 315) (layer B.Cu))
  (gr_text OmberTech (at 160.8328 111.5822 315) (layer B.Cu))
  (gr_text "POWER\nFROM\nVEC." (at 163.1188 112.6236 90) (layer F.SilkS))
  (gr_text 2 (at 168.6052 125.4252) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 119.634 120.5484) (end 121.9708 125.222) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_text PiTrex (at 153.6192 83.1088) (layer F.Mask))
  (gr_text PiTrex (at 153.6192 83.1088) (layer F.Cu))
  (dimension 19 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "19.000 mm" (at 117.0768 127.5036 90) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 145.9268 118.0036) (xy 115.7268 118.0036)))
    (feature2 (pts (xy 145.9268 137.0036) (xy 115.7268 137.0036)))
    (crossbar (pts (xy 118.4268 137.0036) (xy 118.4268 118.0036)))
    (arrow1a (pts (xy 118.4268 118.0036) (xy 119.01322 119.130103)))
    (arrow1b (pts (xy 118.4268 118.0036) (xy 117.84038 119.130103)))
    (arrow2a (pts (xy 118.4268 137.0036) (xy 119.01322 135.877097)))
    (arrow2b (pts (xy 118.4268 137.0036) (xy 117.84038 135.877097)))
  )
  (dimension 24 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "24.000 mm" (at 157.9268 141.103599) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 145.9268 137.0036) (xy 145.9268 142.453599)))
    (feature2 (pts (xy 169.9268 137.0036) (xy 169.9268 142.453599)))
    (crossbar (pts (xy 169.9268 139.753599) (xy 145.9268 139.753599)))
    (arrow1a (pts (xy 145.9268 139.753599) (xy 147.053303 139.167179)))
    (arrow1b (pts (xy 145.9268 139.753599) (xy 147.053303 140.340019)))
    (arrow2a (pts (xy 169.9268 139.753599) (xy 168.800297 139.167179)))
    (arrow2b (pts (xy 169.9268 139.753599) (xy 168.800297 140.340019)))
  )
  (dimension 48 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "48.000 mm" (at 145.9268 145.103599) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 169.9268 137.0036) (xy 169.9268 146.453599)))
    (feature2 (pts (xy 121.9268 137.0036) (xy 121.9268 146.453599)))
    (crossbar (pts (xy 121.9268 143.753599) (xy 169.9268 143.753599)))
    (arrow1a (pts (xy 169.9268 143.753599) (xy 168.800297 144.340019)))
    (arrow1b (pts (xy 169.9268 143.753599) (xy 168.800297 143.167179)))
    (arrow2a (pts (xy 121.9268 143.753599) (xy 123.053303 144.340019)))
    (arrow2b (pts (xy 121.9268 143.753599) (xy 123.053303 143.167179)))
  )
  (dimension 12 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "12.000 mm" (at 182.5268 131.0036 90) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 170.1768 125.0036) (xy 183.8768 125.0036)))
    (feature2 (pts (xy 170.1768 137.0036) (xy 183.8768 137.0036)))
    (crossbar (pts (xy 181.1768 137.0036) (xy 181.1768 125.0036)))
    (arrow1a (pts (xy 181.1768 125.0036) (xy 181.76322 126.130103)))
    (arrow1b (pts (xy 181.1768 125.0036) (xy 180.59038 126.130103)))
    (arrow2a (pts (xy 181.1768 137.0036) (xy 181.76322 135.877097)))
    (arrow2b (pts (xy 181.1768 137.0036) (xy 180.59038 135.877097)))
  )
  (gr_text 1 (at 170.4848 81.1276) (layer F.SilkS))
  (gr_text "Raspberry Pi GPIO" (at 146.6088 72.9996) (layer F.SilkS))
  (gr_line (start 169.9768 125.1036) (end 172.6768 120.5036) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 169.9768 125.1036) (end 169.9768 137.0036) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (gr_line (start 121.9768 125.2036) (end 121.9768 137.0036) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
  (dimension 48 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "48.000 mm" (at 146.0018 64.133601) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 170.0018 71.4836) (xy 170.0018 62.783601)))
    (feature2 (pts (xy 122.0018 71.4836) (xy 122.0018 62.783601)))
    (crossbar (pts (xy 122.0018 65.483601) (xy 170.0018 65.483601)))
    (arrow1a (pts (xy 170.0018 65.483601) (xy 168.875297 66.070021)))
    (arrow1b (pts (xy 170.0018 65.483601) (xy 168.875297 64.897181)))
    (arrow2a (pts (xy 122.0018 65.483601) (xy 123.128303 66.070021)))
    (arrow2b (pts (xy 122.0018 65.483601) (xy 123.128303 64.897181)))
  )
  (dimension 65.5 (width 0.3) (layer Eco2.User)
    (gr_text "65.500 mm" (at 179.8518 104.2336 90) (layer Eco2.User))
    (feature1 (pts (xy 170.0018 71.4836) (xy 181.2018 71.4836)))
    (feature2 (pts (xy 170.0018 136.9836) (xy 181.2018 136.9836)))
    (crossbar (pts (xy 178.5018 136.9836) (xy 178.5018 71.4836)))
    (arrow1a (pts (xy 178.5018 71.4836) (xy 179.08822 72.610103)))
    (arrow1b (pts (xy 178.5018 71.4836) (xy 177.91538 72.610103)))
    (arrow2a (pts (xy 178.5018 136.9836) (xy 179.08822 135.857097)))
    (arrow2b (pts (xy 178.5018 136.9836) (xy 177.91538 135.857097)))
  )
  (gr_line (start 122.0018 136.9836) (end 170.0018 136.9836) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
)
